**Umieszczanie luster drogowych w pasie drogowym**

Lustra drogowe znajdujące się w rejonach skrzyżowań dróg powiatowych z innymi drogami powiatowymi lub drogami niższej kategorii (drogami gminnymi) ustawia zarządca drogi - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim. Montaż lustra może zainicjować wniosek mieszkańca, Rady Sołeckiej, Rady Gminy, Rady Powiatu, służb porządkowych itp. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w terenie, pracownicy Zarządu przygotowują odpowiedni projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający planowane lustro drogowe, po czym przedkładają go do zaopiniowania w Komendzie Powiatowej Policji a po jego pozytywnym zaopiniowaniu projekt przesyłany jest do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym (Wydział Komunikacji i Transportu). Dopiero zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu stanowi podstawę do umieszczenia lustra drogowego w pasie drogi powiatowej.

Lustra drogowe są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, które poprawiają widoczność na skrzyżowaniach,. Mogą również służyć pomocą kierowcom włączającym się do ruchu z posesji prywatnych. Montaż lustra drogowego jest zadaniem właściciela terenu, z którego prowadzi zjazd. W przypadku konieczności montażu lustra drogowego na wprost zjazdu postępowanie jest analogiczne jak powyżej.

Parametry określające sposób montażu lustra drogowego w pasie drogowym:  
– średnica lustra Ø500 – Ø600 mm (na skrzyżowaniach dróg powiatowych zalecana Ø800)  
– konstrukcja wsporcza – słupek rurowy ocynkowany o średnicy Ø60 mm  
– odległość pionowa pomiędzy dolną krawędzią lustra o jezdnią lub chodnikiem – nie mniejsza niż 2,20 m  
– odległość pozioma lustra od krawędzi jezdni lub chodnika nie mniejsza niż 0,5 m.